**项目编号：2021.009乒乓球场地改造招标公告**

根据《南京理工大学泰州科技学院物资采购管理办法》的规定，拟对学校乒乓球场地（明道楼北一层）改造项目进行国内竞争磋商方式采购，欢迎有兴趣且符合资格条件的供应商，在接受本项目所有条款要求的基础上按要求进行报价。

**一、项目名称：**乒乓球场地改造项目

**二、采购编号：2021.009**

**三、项目总预算8万元**

**四、采购货物名称、数量及主要技术规格：**

 **详见标书**

**五、投标保证金及保证金要求：**

1.投标保证金金额：**无。**中标后自动转为履约保证金，未中标原款无息退还；

2. **本次招标收取壹仟元（人民币¥800元）中标服务费，由中标人支付。**

3. 投标保证金必须以**现金、银行本票或汇票形式，兑换银行为交行，单独密封与投标文件同时递交（备注采购编号+项目名称）**，否则将视为放弃投标；

  开户名：南京理工大学泰州科技学院

  开户行：交通银行泰州市新区支行

  帐 号：384060400018170013220

**六、其他要求**

1、投标报价应为包干价（包含税金、安装费、运费等）；

2、付款方式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目进展阶段 | 付款比例 |
| 1 | 项目施工及产品配送调试安装交付后，甲方组织相关专家验收，验收合格后支付90%。 | 90% |
| 2 | 满一年后，经二次验收合格后支付余款10%。 | 10% |
| 3 | 验收达不到招标文件、合同要求的，我校将终止合同，退回乙方所有产品 ，由此带来的损失，由乙方承担。 |  |

3、现场踏勘时间：2021年6月3日8:00-11:00.14:00-17:00

4、报价截止时间：**2021年6月9日上午10:00分**，超过报价截止时间视为自动放弃本次报价；

5、报价形式：每标段分别密封现场报送，一式肆份，一正三副，含单位营业执照复印件及相关资质证书等；(原件随时备查）；

**6、**报价单位可以只针对其中某一标段进行报价，但不可以对某一标段的部分货品报价，否则视同废标；

**7、投标报价表须加盖本单位有效印鉴、并标明单位名称；**

 报送地址：南京理工大学泰州科技学院资产与实验室管理处（明德楼4103）

8、联 系 人：毛老师   联系电话：0523-86159939

  踏勘技术咨询：徐老师 联系电话: 13852615581

 陈老师 联系电话：13615193400

                                                南京理工大学泰州科技学院

                    2021年6月1日

乒乓球室改造招标需求一览表2021.009

 本次乒乓球室改造参数需求项目包括内容具体如下：

1. **项目概况**

 南京理工大学泰州科技学院校内原有的乒乓球室使用时间较久，吊顶、墙面老旧破损，且场地没有安装地胶等，为了改善提升教学硬件，促进师生健康成长，实施本项目，完善教学设施及功能。

1. **施工单位或供应商资质要求：**

合格的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关规定并具备以下要求：

1、具备独立法人资格且本次招标货物须在其营业执照经营范围内，具有建筑工程施工三级或以上资质。

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体供应商参加报价；

1. **项目预算**

本次项目预算8万元左右，包含所有改造中材料、施工、设备使用、安装、人工、税金等所有费用。

1. **需求参数及工程量一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号、规格（技术参数） | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| 1 | 地胶垫 | 1、产品规格：长15-18米，幅宽1.42-1.8米，总厚度4.5-8.0mm，耐磨防滑层≥1.2mm，六角吸盘防滑技术2、外观质量：色泽均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷 3、材质：PVC共聚物4、技术：一次性刮涂料5、回弹值 ≥96、拉伸强度 ≥4.6MPa7、拉断伸长率 ≥150%8、阻燃性：1级 9、产品具有国家防火建筑材料质量监督检验报告10、产品具有商标注册证书以及工商部门出具的商标证书 | 770m² |  |  |
| 2 | 防盗门 | 品牌防盗门，须甲方确认 | 1樘 |  |  |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 墙面铲除，批腻子2遍，品牌环保乳胶漆2遍（部分区域彩色） | 500 |  |  |
| 4 | 挡板 | 品牌，乒乓球桌间使用，3年质保 | 30 |  |  |
| 5 | 吊顶更换 | 原顶拆除清运、安装600\*600cm铝方板，含600\*600led灯 | 80 |  |  |
| 6 | 水池 | 含上下水等 | 1 |  |  |

**以上要求提供的相关证明资料，如证书、服务承诺函等可中标后提供，若在规定时间内无法提供，学校有权取消其中标资格。**

### 三、质保及售后服务

（1）所有物资免费安装；

（2）质保至少五年，否则按废标处理。

### 四、施工期

在使用单位要求的时间内完工。

### 五、项目实施、调试及验收

（1）供应商就本项目中标产品质量向采购人负责。

（2）供应商从签订合同之日起，在合同的承诺时间内完成所以设备家具的供货、安装调试。

（3）中标合同价即为本项目的总费用，采购人不再单另任何费用。

（4）供应商要按照采购人项目管理程序及要求，提供相应的文件和资料，包括但不限于安装调试记录、设备使用说明书、用户运行维护手册等。

（5）供应商应负责设备的安装和调试以及处理货物质量和数量短缺等问题，并对产品质量全面负责。

（6）供应商应负责全面系统调试。调试内容按本技术规范的要求进行，并作为验收依据。系统技术指标应满足国家的相关要求。

### 5.1初验

（1）供应商提供全部的技术资料（产品合格证书）。技术文件应包括设备使用说明、安装和测试文件、维护和操作文件及供应商认为必要的其他技术文件。

（2）提供设备和配套件的清单、技术参数及生产单位名录；

（3）系统初验按采购人程序进行。系统初验结束后，供应商应将初验记录整理后的文件完整移交给采购人。

如发生采购人抽查测试结果与提供测试记录不符时，供应商应对采购人发现的质量缺陷做重新处理，处理后采购人仍需进行测试，直到满足技术规范的要求后，采购人给供应商开具初验证明，工程投入试运行。

### 5.2试运行

试运行期为开学后2个月（具体根据实际货物情况决定）。在试运行期内，中标人应派专业技术人员进行现场维保。如果发现由于供应商的责任造成任何设备系统的功能和性能不符合技术规范书的要求，或由于设备故障的发生导致设备停止运行，或与初验记录不一致的情况时，供应商应承诺在4小时内作出响应，并及时给予修复，所有费用亦由供应商承担，同时相应顺延试运行期。

### 5.3终验

（1）试运行期圆满结束后，系统无任何质量差错等情况下方可进行最终验收。并由双方确定终验时间，终验内容同初验。采购人视情形委托权威第三方机构，对招标文件中各项指标进行检测，如指标达不到要求，供应商则无条件整改。

（2）双方签署最终文件。

（3）采购人有权邀请第三方对工程施工和合同的执行进行监督和验收，供应商不得以任何理由进行阻挠。

### 六、售后服务

（1）供应商应对项目设施提供5年以上的免费质保，如果原厂提供更长的保修期，以原厂提供的保修期为准，质保时间从终验合格之日起计算。在保修期内，对于系统内出现故障的硬件，供应商应及时修复或更换，由此所发生的一切费用由供应商负责。

（2）供应商应提供7X24小时技术支持，接到故障通知2小时内响应，如电话支持不能解决，须12小时内派工程师到现场维修。

（4）在保修期外，对于正常使用情况下出现故障的硬件，供应商也应能及时修复或更换，且只收取工件的成本费。

（5）针对以上要求，供应商应提供详细的售后服务方案。